

**16CH/5M/5合一 IP/TVI/CVI/Analog HD / 960H**

數位DVR防盜監控錄影機

**型號:** **EX2-986-TW**

**產品簡介**

* 支援影像輸入AHD/TVI/CVI/960H/D1 多種訊號可選
* 支援5M/4M/1080P/720P/960H/D1 影像解析度訊號輸入
* 最新H.265 壓縮技術：畫質清晰、錄影時間⾧、傳輸速率快
* 支援三個螢幕輸出VGA、HDMI 高畫質影像輸出、VIDEO類比影像輸出
* 多重影像串流模式：即時、錄影、回放，多工操作
* 輸出支援最高4K 解析度
* 備份方式：USB、網路
* 支援2入硬碟空間，最大支援單顆14TB
* 支援麥克風聲音輸入功能
* 具有RS-485 輸入可控制PTZ 或Speed Dome
* 錄影模式選擇：手動、自動、排程、位移等錄影
* 支援多路警報輸入、(RELAY)輸出
* 網路遠端監看 (支援:固定IP、PPPoE、DDNS、DHCP 等多種網路IP 設定)
* 使用者可擷取任何時段的影像資料，透過本機端USB 埠備份或透過網路端做異地備份網路線上作業
* 可同時支援多個使用者同時上線，即時影像、回放影像、網路備份，不會與其他連線或主機端操作干擾
* 可透過IE 瀏覽器、CMS 軟體、桌面專用軟體或iOS/Android App 操作主機，即時監控的方便性
* 手機監看/聽/回放/備份/推播功能 (支援：iPhone、iPad、Android)





**產品特性**

**H.265影像壓縮技術**

● 支援H.265影像壓縮

● 輕鬆解決硬碟容量不足問題

● 相同畫質下可有效提高錄影儲存時間

● 沿用原本手機EX2DVR APP與桌面軟體

**產品規格產品特性**

|  |  |
| --- | --- |
| **型號** | **EX2-986-TW** |
| 影像系統 | NTSC / PAL (自動偵測) |
| 影像壓縮格式 | H.265 |
| 影像輸入源 | IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H |
| 影像輸入數 | 16 個五合一頻道 (IP / TVI / CVI / Analog HD / 960H) ，12個IP channels |
| 影像輸入 | Analog 模式: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNCIP 模式: Ethernet，10/100 Base-TAnalog 模式: Composite video signal 1 Vp-p 75Ω BNC |
| 影像輸出 | HDMI(4K2K)、VGA、BNC |
| 影像解析度 | Analog 模式: 5MP / 5MLITE / 4MP / 4MLITE / FHD (1080P) / HD / 960H / Frame / CIFIP 模式: 2592 x 1944 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 480 / 352 x 240 |
| 最大錄影張數 | Analog 模式: 96 IPS @ 5MP，最多 128 IPS @ 4MP，最多 240 IPS @ FHD (1080P)IP 模式(12-CH): 最多 180IPS @ 2592 x 1944 (5MP)，最多288 IPS @ 2048 x 1536 (3MP) ，最多360 IPS @ 1920 x 1080 |
| 錄影模式 | 手動 / 定時 / 位移 / 警報 / 遙控 |
| 快速搜尋 | 時間 / 位移 / 警報 搜尋模式 |
| 備份設備 | USB 2.0 隨身碟 / 網路 |
| 定時備份 | 支援 |
| 音訊輸入 | 4 |
| 音訊輸出 | 1 (單聲道) |
| RS485 | 支援 |
| 警報輸入 | 4 |
| 警報輸出 | 1 |
| 硬碟儲存 | 14TB SATA 硬碟 x 2 或透過 eSATA 介面外接磁碟陣列 |
| SATA 介面 | 支援 |
| eSATA 介面 | 可另購 SATA 轉 eSATA 介面轉接線進行擴充 |
| 影像品質設定 | 最佳 / 高 / 一般 / 低 |
| 使用者權限 | 等級 4 個不同的使用者等級 |
| 影像遺失偵測 | 支援 |
| 攝影機名稱 | 支援最多 25 個字母 |
| 電源(±10%) | 12V / 2A |
| 工作溫度 | 10ºC ~ 40ºC (50ºF ~104ºF) |
| 工作濕度 | 10% ~ 85% |
| 尺寸(mm) | 319.5 x 254.9 x 52 |
| 淨重 (kg) | 1.7 |
| 乙太網路 | 10/100 Base-T.支援網路遠端控制和觀看 Live 影像 |
| 網路通信協定 | TCP/IP、PPPOE、DHCP 和 DDNS |
| 最大連線人數 | 20 |
| 網路端壓縮格式 | H.265 |
| 遠端備份及回放 | 支援 |
| 系統恢復 | 電力中斷後系統自動恢復 |
| 支援裝置 | iOS & Android 設備 |
| 推播訊息/影像 | 支援 |
| EaZy Networking | 支援 |
| DCCS 支援 | 支援 |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利，修改後不另行通知，實際內容請隨時來電洽詢.